|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PNG | **BOYLER SİSTEMİ** **Kullanım Talimatı** | Doküman No | **SİÜ.TL-05** |
| İlk Yayın Tarihi | **12.04.2018** |
| Revizyon Tarihi |  |
| Revizyon No |  |
| Sayfa | **1/2** |

**BOYLER SİSTEMİ İŞLETME TALİMATI**

Manuel olarak çalıştırılmaktadır

1. Boyler sisteminin manuel çalıştırılması için ilk önce elektrik panosundan pompa pakoları sıfır (0) konumuna getir
2. 2- Boyler tankının su dolu olup olmadığına bak.
3. 3-Boyler sisteminin soğuk su ve sıcak su giriş, çıkış vanalarını aç.
4. 4-Boyler sistemine ait sirkülasyon pompasını panodan manuel olarak çalıştır, çalıştığını gözlemle.
5. - Kondens hattındaki bypas vanasını aç.
6. Boyler tankı üzerinden su sıcaklığını takip

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HazırlayanMAKİNA MÜHENDİSİ | Sistem OnayıDr. Öğr.Üyesi | Yürürlük OnayıPrpf.DR |
| FIRAT ŞİMŞEK | Mustafa ÇELİK | Cemalettin ERDEMCİ |