|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PNG | **ASANSÖR Kullanım Talimatı** | Doküman No | **SİÜ.TL-002** |
| İlk Yayın Tarihi | **12.04.2018** |
| Revizyon Tarihi |  |
| Revizyon No |  |
| Sayfa | **1/2** |

**ASANSÖR KULLANMA TALİMATI**

► 12 yaşından küçüklerin yalnız asansöre binmelerine müsaede etmeyin.

► Asansöre binerken kabini görerek kabine adım atın.

 ► Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin

. ► Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunulmayın.

 ► Kapıların mutat şeklin dışında açmaya veya kapanmaya zorlamayın.

 ► Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın.

 ► Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymasının engellenmesi kullanıcılar açısından büyük önem taşımaktadır.

 ► Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın.

 ► Kapı camını kırarak içinden çıkmaya çalışmayın

► (Varsa) Kurtarma kapağını açarak çıkmaya çalışmayın bu kapak ancak dışarıdan kurtama işlemi yapıldığında açılabilir.

 ► Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapakları gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlarının arıza halinde yetkilililerin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurun.

 ► Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın.

 ► Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı Firmanın talimatlarına uyun.

 ► Ehliyetsiz veya kurtarma eğitimi verilmemiş kişilerin asansörde kalanları kurtarmak veya asansörü tamir etmek amacıyla müdahelelerine müsaede Etmeyin.

 ► Unutmayın !!! Asansörde meydana gelen kazların çoğunluğu yanlış KULLANMA - KURTARMA işlemleri sırasında gerçekleşmektedir. 2.Bölüm : Asansör Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HazırlayanMAKİNA MÜHENDİSİ | Sistem OnayıDr. Öğr.Üyesi | Yürürlük OnayıPrpf.DR |
| FIRAT ŞİMŞEK | Mustafa ÇELİK | Cemalettin ERDEMCİ |